**Присоединительные размеры насосных агрегатов типа Х**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обо- значе- ние агрега- та** | **Типоразмер агрегата** | **Макси- мальная подача, м3/ч** | **Двигатель** | **Размеры, мм** | **Масса, кг** |
| **Типоразмер** | **Мощ- ность, кВт** | **Частота вращения, с-1****(об/мин)** | **Напря- жение, В** | **L** | **L1** | **l** | **l1** | **l2** | **А** | **А1** | **А2** | **А3** | **Н** | **Н1** | **В** | **В1** | **В2** |
| **Н49.1118.00.00.000** | **Х-80-50-200** | **75** | АИР160М2 5AМХ160М2 АИМР160М2 ВА160М2 | 18,5 | 50(3000) | 220.380 | 1135119012201135 | 975 | 100 | 173 | 150 | 620±1,1 | 230±1,1 | - | - | 540537630653 | 295 | 350334350350 | 324 | 200200210230 | 240227277277 |
| **60** | АИР160S2 5АМХ160S2 АИМР160S2 ВА160S2 | 15 | 1095116011801095 | 540537630653 | 350334350350 | 200200210230 | 226220262257 |
| **Х-80-50-200а** | **73** | АИР160S2 5АМХ60S2 АИМР160S2 ВА160S2 | 15 | 1095116011801095 | 540537630653 | 350334350350 | 200200210230 | 226220262257 |
| **55** | АИРМ132М2 А132М2 АИМ132М2 ВА132М2 | 11 | 9909951052990 | 490 | 290 | 296 | 200200157200 | 188185237225 |
| **Н49.1118.00.00.000** | **Х-80-50-200-5** | **75** | АИР160М2 5AМХ160М2 АИМР160М2 ВА160М2 | 18,5 | 50(3000) | 220.380 | 1135119012201135 | 975 | 100 | 173 | 150 | 620±1,1 | 230±1,1 | - | - | 540537630653 | 295 | 350334350350 | 324 | 200200210230 | 242229279279 |
| **60** | АИР160S2 5АМХ160S2 АИМР160S2 ВА160S2 | 15 | 1095116011801095 | 540537630653 | 350334350350 | 200200210230 | 228222264259 |
| **Х-80-50-200а-5** | **73** | АИР160S2 5АМХ160S2 АИМР160S2 ВА160S2 | 15 | 1095116011801095 | 540537630653 | 350334350350 | 200200210230 | 228222264259 |
| **55** | АИРМ132М2 А132М2 АИМ132М2 ВА132М2 | 11 | 9909951052990 | 490 | 290 | 296 | 200200157200 | 190187239227 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обо- значе- ние агрега- та** | **Типоразмер****агрегата** | **Макси- мальная подача, м3/ч** | **Двигатель** | **Размеры, мм** | **Масса, кг** |
| **Типоразмер** | **Мощ- ность, кВт** | **Частота вращения, с-1****(об/мин)** | **Напря- жение, В** | **L** | **L1** | **l** | **l1** | **l2** | **А** | **А1** | **А2** | **А3** | **Н** | **Н1** | **В** | **В1** | **В2** |
| **Н49.1118.00.00.000** | **Х-80-50-200-55** | **75** | АИР160М2 5AМХ160М2 АИМР160М2 ВА160М2 | 18,5 | 50(3000) | 220.380 | 1135119012201135 | 975 | 100 | 173 | 150 | 620±1,1 | 230±1,1 | - | - | 540537630653 | 295 | 350334350350 | 324 | 200200210230 | 246233283283 |
| **60** | АИР160S2 5АМХ160S2 АИМР160S2 ВА160S2 | 15 | 1095116011801095 | 540537630653 | 350334350350 | 200200210230 | 232226268263 |
| **Х-80-50-200а-55** | **73** | АИР160S2 5АМХ160S2 АИМР160S2 ВА160S2 | 15 | 1095116011801095 | 540537630653 | 350334350350 | 200200210230 | 232226268263 |
| **55** | АИРМ132М2 А132М2 АИМ132М2 ВА132М2 | 11 | 9909951052990 | 490 | 290 | 296 | 200200157200 | 194191243231 |
| **Н49.1123.00.00.000** | **Х-100-65-250м** | **140** | 5А225М2 А225М2 ВА225М2 | 55 | 50(3000) | 220.380 | 147014751475 | 1200 | 125 | 170 | 140 | - | 300±1,1 | 480±1,1 | 480±1,1 | 685665760 | 375 | 458415445 | 410 | 210 | 504,5485536 |
| **Х-100-65-250** | **127** | 5А200L2 А200L2 ВА200L2 | 45 | 141614401440 | 640630715 | 355 | 410380410 | 413,5413,5473,5 |
| **Х-100-65-250а** | **120** | 5А200М2 А200М2 ВА200М2 | 37 | 137014401440 | 640630760 | 410380410 | 392,5377,5452,5 |
| **Х-100-65-250б** | **112** | АИР180М2 А180М2 ВА180М2 | 30 | 131513401365 | 1150 | 615600700 | 380 | 339,5329,5380,5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обо- значе- ние агрега- та** | **Типоразмер****агрегата** | **Макси- мальная подача, м3/ч** | **Двигатель** | **Размеры, мм** | **Масса, кг** |
| **Типоразмер** | **Мощ- ность, кВт** | **Частота вращения, с-1****(об/мин)** | **Напря- жение, В** | **L** | **L1** | **l** | **l1** | **l2** | **А** | **А1** | **А2** | **А3** | **Н** | **Н1** | **В** | **В1** | **В2** |
| **Н49.1123.00.00.000** | **Х-100-65-250м-5** | **140** | 5А225М2 А225М2 ВА225М2 | 55 | 50(3000) | 220.380 | 147014751475 | 1200 | 125 | 170 | 140 | - | 300±1,1 | 480±1,1 | 480±1,1 | 685665760 | 375 | 458415445 | 410 | 210 | 507,5487,5538,5 |
| **Х-100-65-250-5** | **127** | 5А200L2 А200L2 ВА200L2 | 45 | 141614401440 | 640630715 | 355 | 410380410 | 416,5416,5476,5 |
| **Х-100-65-250а-5** | **120** | 5А200М2 А200М2 ВА200М2 | 37 | 137014401440 | 640630760 | 410380410 | 395,5380,5455,5 |
| **Х-100-65-250б-5** | **112** | АИР180М2 А180М2 ВА180М2 | 30 | 131513401365 | 1150 | 615600700 | 380 | 342,5332,5383,5 |
| **Н49.1123.00.00.000** | **Х-100-65-250м-55** | **140** | 5А225М2 А225М2 ВА225М2 | 55 | 50(3000) | 220.380 | 147014751475 | 1200 | 125 | 170 | 140 | - | 300±1,1 | 480±1,1 | 480±1,1 | 685665760 | 375 | 458415445 | 410 | 210 | 510,5490,5541,5 |
| **Х-100-65-250-55** | **127** | 5А200L2 А200L2 ВА200L2 | 45 | 141614401440 | 640630715 | 355 | 410380410 | 419,5419,5479,5 |
| **Х-100-65-250а-55** | **120** | 5А200М2 А200М2 ВА200М2 | 37 | 137014401440 | 640630760 | 410380410 | 398,5383,5458,5 |
| **Х-100-65-250б-55** | **112** | АИР180М2 А180М2 ВА180М2 | 30 | 131513401365 | 1150 | 615600700 | 380 | 345,5335,5386,5 |